[bookmark: _Toc8803][bookmark: _Toc12962]格式十三 危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

[bookmark: bookmark160][bookmark: OLE_LINK41]危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
1、根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
2、招标人根据设计文件的要求及37号文、粤建规范〔2019〕2号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详见第5点“打 √ ”标识。
（1）投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“ √ ”标识，并与投标文件中提供相应的安全管理措施。
（2）投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“ √ ”标识，并与投标文件中提供相应的安全管理措施。
（3）投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“ × ”标识，并在备注栏填上相关说明。
3、投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在投标施工组织中回应建设单位提供的危大工程清单，补充相应的安全管理措施。（为减轻标书编制的工作量，投标单位回应的危大工程清单该部分的页数应控制在3页内）
4、对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。
5、危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

	[bookmark: _GoBack]一、危险性较大的分部分项工程清单
	建设单位
	投标单位
	备注

	一、基坑支护
	(   )
	(   )
	

	（一）开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽） 的土方开挖、支护、降水工程。
	(√ )
	(   )
	

	[bookmark: bookmark161]（二）开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周 围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑 物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水 工程。
	(   )
	(   )
	

	二、模板工程及支撑体系
	(   )
	(   )
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、 飞模、隧道模等工程。
	(   )
	(   )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以 上，或搭设跨度 10m 及以上，或施工总荷载（荷 载效应基本组合的设计值，以下简称设计值） 10kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对 独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	(   )
	(   )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂 支撑体系。
	(   )
	(   )
	

	三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	(   )
	(   )
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起 吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。
	(   )
	(   )
	

	（二）采用起重机械进行安装的工程。
	(√ )
	(   )
	

	（三）起重机械安装和拆卸工程。
	(√ )
	(   )
	

	四、脚手架工程
	(   )
	(   )
	

	（一）搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手 架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
	(   )
	(   )
	

	（二）附着式升降脚手架工程。
	(   )
	(   )
	

	（三）悬挑式脚手架工程。
	(   )
	(   )
	

	（四）高处作业吊篮。
	(   )
	(   )
	

	（五）卸料平台、操作平台工程。
	(√ )
	(   )
	

	（六）异型脚手架工程。
	(√ )
	(   )
	

	[bookmark: bookmark162]五、拆除工程
	(   )
	(   )
	

	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或 其它建、构筑物安全的拆除工程。
	(√ )
	(   )
	

	六、暗挖工程
	(   )
	(   )
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞 室工程。
	(   )
	(   )
	

	七、其它
	(   )
	(   )
	

	（一）建筑幕墙安装工程。
	(   )
	(   )
	

	（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	(   )
	(   )
	

	（三）人工挖孔桩工程。
	(   )
	(   )
	

	（四）水下作业工程。
	(   )
	(   )
	

	（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
	(   )
	(   )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备 可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地 方技术标准的分部分项工程。
	(   )
	(   )
	

	二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
	
建设单位
	
投标单位
	
备注

	一、深基坑工程
	(   )
	(   )
	

	开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方 开挖、支护、降水工程。
	(   )
	(   )
	

	二、模板工程及支撑体系
	(   )
	(   )
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、 飞模、隧道模等工程。
	(   )
	(   )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m 及以 上，或搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值） 20kN/m 及以上。
	(   )
	(   )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂
支撑体系，承受单点集中荷载 7kN 及以上。
	(   )
	(   )
	

	三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	(   )
	(   )
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起 吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。
	(   )
	(   )
	

	（二）起重量 300kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以上，或搭设基础标高在 200m 及以上的起重 机械安装和拆卸工程。
	(   )
	(   )
	

	四、脚手架工程
	(   )
	(   )
	

	（一）搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手 架工程。
	(   )
	(   )
	

	（二）提升高度在 450m 及以上的附着式升降脚 手架工程或附着式升降操作平台工程。
	(   )
	(   )
	

	（三）分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式 脚手架工程。
	(   )
	(   )
	

	五、拆除工程
	(   )
	(   )
	

	（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除 中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、 易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工 程。
	(   )
	(   )
	

	（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文 化风貌区影响范围内的拆除工程。
	(   )
	(   )
	

	六、暗挖工程
	(   )
	(   )
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞 室工程。
	(   )
	(   )
	

	七、其它
	(   )
	(   )
	

	（一）施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工 程。
	(   )
	(   )
	

	（二）跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或
	(   )
	(   )
	

	跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。
	(   )
	(   )
	

	（三）开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程。
	(   )
	(   )
	

	（四）水下作业工程。
	(   )
	(   )
	

	（五）重量 1000kN及以上的大型结构整体顶升、 平移、转体等施工工艺。
	(   )
	(   )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备 可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地 方技术标准的分部分项工程。
	(   )
	(   )
	




备注：1.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，该《危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单》应由建设单位组织勘察、设计等单位在招标文件中“勾选（对应项打“√”标识”危险性较大的分部分项工程。
2.该《危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单》在办理建设项目施工许可时必须提供，且各地建设行政主管部门可按照《广东省建设工程项目招标中标后监督检查办法》相关规定开展检查。
3.如果需要（如需要通过计算编制专项方案，或者需要专家论证），可中标后提供详细版。

