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第一卷

第一章招标公告

韶关市芙蓉新城内涝治理项目(闸站建设部分)甲供设备采购招标公告
	投资项目代码
	2211-440203-04-01-214307

	投资项目名称
	韶关市芙蓉新城内涝治理项目

	招标项目名称
	韶关市芙蓉新城内涝治理项目(闸站建设部分)甲供设备采购

	标段（包）名称
	韶关市芙蓉新城内涝治理项目(闸站建设部分)甲供设备采购
	公告性质
	正常

	资格审查方式
	资格后审

	招标项目实施

（交货）地点
	韶关市武江区芙蓉新城。

	资金来源
	由中央、省专项资金及地方政府债券资金、国债资金安排解决，资金已落实。
	资金来源构成
	由中央、省专项资金及地方政府债券资金、国债资金安排解决。

	招标范围及规模
	本项目所涉及的采购范围：甲供设备的供应、运输、指导设备安装及质量维保及售后服务、培训等。

本次设备采购最高投标限价为43197696.73元（含税）。

	招标内容
	本项目建设内容为韶关市芙蓉新城内涝治理（闸站建设部分），新建规模60m³/s的排涝泵站1座，80m³/s的排涝泵站1座,新建防洪闸门2座。

本次招标为甲供设备的供应、运输、指导设备安装、质量维保及售后服务、培训等。

	工期（交货期）
	根据工程进度和阶段进货计划，以招标人通知为准；设备在招标人书面通知供货之日起120个日历天内送货到达交货地点，并指导设备安装调试、检验验收，交付招标人正常使用。

	最高投标限价
	￥43197696.73元

	是否接受联合体投标
	否

	投标资格能力要求
（包括但不限于资质人员、业绩等要求）
	投标人资格要求
	1 本次招标要求投标人须具备相应资格，并具有与本招标项目相应的供货能力，具体要求如下：

1.1资格要求：

投标人须具有：

①具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本彩色扫描件；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《关于资格的承诺函》（格式参考本招标文件第六章投标文件格式《关于资格的承诺函》）；

③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中提供《关于资格的承诺函》（格式参考本招标文件第六章投标文件格式《关于资格的承诺函》）；

④履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《关于资格的承诺函》（格式参考本招标文件第六章投标文件格式《关于资格的承诺函》）；

⑤参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

⑥符合法律、行政法规规定的其他条件（投标人必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六章投标文件格式《守法经营声明书》）。

⑦本项目核心产品为潜水贯流泵，投标人提供的核心产品必须是在中华人民共和国国内注册登记的制造商，本项目只接受核心产品制造商的投标。
1.2其他要求：

投标人已按照规定格式和内容签署盖章《投标人声明》（格式详见第六章投标文件格式）。

2 本次招标不接受联合体投标。

	
	投标人业绩要求
	无

	是否采用电子
招标投标方式
	是
	获取招标文件的方式
	下载招标文件的网络地址
	1.广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）；

2.全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）

	
	
	
	获取纸质资格预审/招标文件的方式
	\

	获取招标文件开始时间
	2026年6月30日18时00分
	获取招标文件截止时间
	2026年7月21日9时30分

	递交投标文件截止时间
	2026年7月21日9时30分
	投标文件递交方式
	投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）提交。

	开标时间
	2026年7月21日9时30分
	开标地点
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	发布公告媒介
	1.广东省招标投标监管网https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index；

2.全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index。

	招标人
	韶关市水务投资集团有限公司
	联系地址
	广东省韶关市浈江区升平路111号

	招标人联系人
	朱先生
	联系电话
	0751-8885568

	招标代理机构
	广东合正项目管理有限公司
	联系地址
	韶关市武江区百旺大道42号莞韶双创中心研发办公楼5楼

	招标代理联系人
	项目负责人：吴佳洋
	联系电话
	0751-8219991

	
	经办人：何高练、张慧新、谭芷怡
	
	

	招标监督机构
	韶关市住房和城乡建设管理局
	联系电话
	0751-8892601

	其他依法应当载明的内容
	无


招标人：韶关市水务投资集团有限公司
招标代理机构：广东合正项目管理有限公司
2026年6月30日

重要事项时间地点一览表

	1
	招标公告
发布时间 
	2026年6月30日18时00分

	2
	获取招标文件截止时间 
	2026年7月21日9时30分

	3
	网上提问
截止时间 
	2026年7月11日16时00分

	4
	网上答疑
时间
	2026年7月11日16时30分至2026年7月14日16时00分

	5
	投标保证缴
纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年7月20日9时30分；
投标保证担保上传截止时间：2026年7月20日9时30分；
投标保证保险投保截止时间：2026年7月20日9时30分。

	6
	电子投标
截止时间 
	2026年7月21日9时30分

	7
	相关评审资料原件（如有）递交时间
	2026年7月21日9时00分至2026年 7月21日9时30分

	8
	相关评审资料原件（如有）递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心；
地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。

	9
	开标时间 
	 2026年7月21日9时30分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心；
地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。

	备注
	自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第二章投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	单位名称：韶关市水务投资集团有限公司；
办公地址：广东省韶关市浈江区升平路111号；
联系人（部门）：朱先生；
联系电话：0751-8885568。

	1.1.3
	招标代理机构
	单位名称：广东合正项目管理有限公司
办公地址：韶关市武江区百旺大道42号莞韶双创中心研发办公楼5楼
联系人(部门)：项目负责人：吴佳洋；经办人：何高练、张慧新、谭芷怡
联系电话：0751-8219991 

邮箱：hezhenghelian@163.com

	1.1.4
	招标项目名称
	韶关市芙蓉新城内涝治理项目(闸站建设部分)甲供设备采购

	1.1.5
	工程项目名称
	韶关市芙蓉新城内涝治理项目(闸站建设部分)

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见招标公告。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告。

	1.3.2
	交货期
	详见招标公告。

	1.3.3
	交货地点
	详见招标公告。

	1.3.4
	技术性能指标
	详见第五章“用户需求书”。其中，对于用户需求书实质性要求即“★”条款，只要投标文件对“★”条款存在负偏离，即作投标无效处理。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：见招标公告投标人资格要求。
（2）财务要求：见招标公告投标人资格要求。
（3）投标人业绩：/。
     投标设备业绩：/。
（4）信誉要求：/。
（5）其他要求：见招标公告投标人资格要求。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	eq \o\ac(□,√)不接受
□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	删除投标人须知正文1.4.3第（17）条内容。

	1.9.1
	投标预备会
	eq \o\ac(□,√)不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.9.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/。

	
	
	形式：/。

	1.9.3
	招标文件澄清发出的形式
	/。

	1.10.1
	分包
	eq \o\ac(□,√)不允许

□允许，分包内容要求：

分包金额要求：

对分包人的资质要求：

	1.11.1
	实质性要求和条件
	需符合第三章评标办法前附表第2.1.1、2.1.2及2.1.3条要求。

	1.11.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	/。

	1.11.4
	偏差
	eq \o\ac(□,√)不允许
□允许，偏差范围：
最高项数：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件的澄清、修改、补充通知等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：详见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”。

	
	
	形式：投标人若对招标文件等资料有疑问，应在提问截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前在全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）以不署名的形式提出。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	发出时间：详见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”
发出形式：eq \o\ac(□,√)在韶关市公共资源交易一体化平台发布。
        □以电子邮件方式通知所有获取招标文件的潜在投标人
招标人在提问截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视为所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。

	
	
	形式：投标人自行查阅全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）建设工程交易栏目公示，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	发出形式：
eq \o\ac(□,√)在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布
□ 以电子邮件方式通知所有获取招标文件的潜在投标人

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：从招标文件修改文件发布之日起即视为投标人已确认收到。

	
	
	形式：招标文件修改一经在韶关市公共资源交易一体化平台发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。投标人自行查阅全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）建设工程交易栏目公示，因投标人自身原因未及时查阅的，由此引起的任何责任由投标人自行承担。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	满足本项目评审要求的其他资料及投标人认为需要提交的其他证明材料。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	增值税税金按国家、省、市规定计算。

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
eq \o\ac(□,√)有，最高投标限价如下：￥43,197,696.73元（含税）。
备注：投标总价高于最高投标限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、各投标人在最高投标限价内根据企业自身实力进行含税总价报价（以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入）。
2、投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总价的，应同时修改第六章“投标文件格式”中投标报价表的相应报价。投标函及其附录与投标文件的其他部分就同一事项出现不一致的情况下，该事项以投标函及其附录的描述为准（招标文件另有约定的除外）。
3、投标人的报价，应是其按第五章“用户需求书”完成设备采购及服务工作、暂列金额的所有费用，中标后不能增加任何费用｡
4、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。投标总价高于最高投标限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
eq \o\ac(□,√)要求
1、投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。
（1）采用投标保证金的，投标人在交易平台获取招标文件后，即可在交易平台申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（详见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（详见第一章招标公告“重要事项时间地点一览表”）前，在交易平台完成网上投保。投标人可在交易平台选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。
2、投标保证的金额：人民币50万元整。
□不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	除投标人须知正文3.4.4款规定的情形外，其他投标保证金不予退还的情形包括：
（1）中标人未能在规定期限内签署合同协议。
（2）投标人采用不正当的手段骗取中标经查实；
（3）投标人以他人名义投标或者允许他人挂靠投标或借用本公司名义投标的；
（4）提供虚假投标文件、虚假承诺/声明/保证或者以其他方式弄虚作假的；
（5）法律或者本招标文件规定的其他情形。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无
eq \o\ac(□,√)有，具体要求：
1、本招标项目不要求提供近年发生的诉讼及仲裁情况、近年完成的类似项目情况不作为资格审查内容；本招标项目要求提供的 “近年完成的类似项目情况表”、“正在供货和新承接的项目情况表”资料，上述内容资料需提供且作为评标资料（如有），但不作为资格审查内容。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	/年至/年

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	/年/月/日至/年/月/日

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	eq \o\ac(□,√)不允许
□允许

	3.7.3A（2）
	投标文件副本份数及其他要求
	总则3.7.3（A）修改为：
（1）投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

①投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（含电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

②投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（含电子印章）

③ 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（含电子印章），其余部分的彩色扫描件无须另行签字、盖章。

（2）投标人须上传（递交）投标文件：

①电子投标文件一套：

投标标书1份；定标文件1份；

②投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：韶关市公共资源交易一体化平台交易指引。

	3.7.3A（3）
	投标文件是否需分册装订
	是

	4.1
	投标
	内容修改为：

4.1电子投标

4.1.1在交易平台上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，并提交投标标书（页码起始从封面开始）。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南（电子评标）》。

本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应在交易平台进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章的投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖印章（含电子印章）或印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

4.1.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至交易平台，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

4.1.3电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

4.1.3.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布的最新版操作指南。  

4.1.4补救方案：

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件的，视为无效投标。

（2）评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	4.2.1
	投标截止时间
	投标截止时间：详见“重要事项时间地点一览表”

	4.2.2（A）
	递交投标文件地点
	递交时间和地点：详见“重要事项时间地点一览表”

	4.2.2（新增）
	投标文件提交
	（1）投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成网上获取招标文件、缴纳投标保证和全流程电子投标，在投标文件提交截止时间前，投标人通过韶关市公共资源交易一体化平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，韶关市公共资源交易一体化平台将予以拒收。

（2）提交时间和地点：详见“重要事项时间地点一览表”。

（3）投标人无须进行现场签到，如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件等投标相关资料，投标人可在规定的地点、时间内递交至开标现场（附一式两份清单），无原件的不作要求。
（4）出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：①至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；②投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的；③解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；④投标文件损坏或格式不正确的。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	eq \o\ac(□,√)否
□是，退还时间：

	5.1（A）
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：韶关市公共资源交易中心
本招投标项目在本章4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），在韶关市公共资源交易中心公开开标，本项目为实行全流程电子化招标投标的项目，投标人无须进行现场签到（需要提交评审原件时，投标人可在规定的地点、时间内递交至开标现场，无原件的不作要求），投标人可登录交易平台及时观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体详见招标文件和投标人操作指南为准。投标人未及时观看开标实况的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、澄清、确认、监督、投诉、申辩的权利。

	5.2
	开标程序
	（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关信息。

（3）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，交易平台自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（4）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。

（5）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（6）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（7）主持人宣布有关进入开标会异议时间，倒计时三分钟后查看有无异议，如有异议当场回复，若无异议则宣布开标结束。

	5.3
	开标异议
	本项目为实行全流程电子化招标投标的项目，投标人可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体按系统操作手册为准。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由5人组成，其中招标人代表0人，评审专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家 2 人。

	7.2
	定标委员会的组建
	本项目定标委员会组成人员为 7 人。

	第三章
	评标办法
	综合评分法

	第三章
	定标办法
	采用评定分离的项目，应选定下列定标办法：

☑票决数量法

□票决计分法

□集体议事法

□其他方法：/

	6.3.2
	评标委员会推荐定标候选人的人数
	推荐定标候选人5人（不排名）

	7.1
	定标候选人公示
	将投标须知范本原文修改为：
7.1.1招标人自收到评标委员会提交的书面评标报告和定标候选人名单之日起3日内，将评标结果（即定标候选人名单）、定标候选人投标文件（指商务标书分册）、评标过程（评标专家姓名用代码标记）一并在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）及全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示期不得少于3天。
7.1.2投标人对评标结果、定标候选人投标文件、评标过程有异议的，必须在以上内容公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。
7.1.3定标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人应自定标候选人公示期满后5个工作日内进入公共资源交易平台（与评标阶段公共资源交易平台相同）进行定标。定标会议全过程录音录像。招标人需要延期定标的，应通过公共资源交易平台公布延期原因和定标时间。

	7.6
	定标结果公示
	定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3个工作日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心工程交易系统上公示，公示时间不少于3个工作日。公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标人名单、中标价和拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
eq \o\ac(□,√)否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
eq \o\ac(□,√)要求，履约保证金的形式：中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择，商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后 28 天止。
履约保证金的金额：合同价款的10%
履约保证金退还：项目竣工后，由招标人发起退保。①采用现金形式提交的履约保证金在全部设备验收合格后15天内予以无息退还；②采用银行保函等形式提交的保函有效期为开具之日起至全部设备验收合格后60天。
□不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	□否
eq \o\ac(□,√)是，具体要求：投标人必须在规定的电子截止时间前使用建设工程交易系统完成电子投标(包括缴纳投标保证金)，方为有效投标。

	10
	需要补充的其他内容
	/

	10.1
	特别提示
	投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与我单位后续工程项目投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：

（1）将中标项目转包或者违法分包的；
（2）在中标项目中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；
（3）存在围标或串标情形的；
（4）存在弄虚作假骗取中标情形的；

	10.2
	温馨提示
	开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台 （广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

	10.3
	招标失败的情形
	本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

	10.4
	招标代理服务费及评标专家酬劳
	本项目的招标代理费和评标专家酬劳由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人须向招标代理机构一次性支付。（招标代理服务费以中标金额为计价基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文相关规定计算招标代理服务费。评标专家酬劳由招标代理机构在开标当日预先支付）。

	交易场所
联系方式

	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市武江区西联镇
联系人（部门）：工程交易部
联系电话：0751-8633211

	行政监督部门
联系方式

	单位名称：韶关市住房和城乡建设管理局
办公地址：广东省韶关市武江区芙蓉东路5号
联系人（部门）：建筑业市场管理科

联系电话：0751-8892601


1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标材料的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的材料或设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）用户需求书；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件包括投标标书和定标文件两个分册。投标文件在电子投标时全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)交易指引。
3.1.1投标标书应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）第三章“评标办法前附表”要求提供的评审资料（如有）；

（12）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标标书的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标标书不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.1.4定标文件应包括下列内容：投标人根据“第三章 评标定标办法”载明的定标因素，提交评审资料。
3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，原路返还并不计取利息。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的彩色扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的彩色扫描件（按照“三证合一”或“ 五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照彩色扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的彩色扫描件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的彩色扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的彩色扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书彩色扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书彩色扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1项至第 3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标标书需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1（A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2（A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4（A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5（A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。
4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2（A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标

5.1开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标委员会按照投标人评审综合总得分由高到低的原则,向招标人推荐已明确的定标候选人数量（不标明排序）。评标委员会推荐定标候选人后，招标人应于评标会结束后3个工作日内将定标候选人和评标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心建设工程交易系统上公示，公示时间不少于3个工作日。公示主要内容包括：（1）定标候选人名称、投标报价、业绩奖项、质量、工期、拟派驻招标项目管理机构人员信息等；（2）定标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及相关证书名称和编号；（3）响应招标文件要求的资格能力条件；（4）提出异议的渠道和方式；（5）评标专家代码（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）及其对应的具体评标意见（含对否决投标人相关意见等）以及评标报告；（6）投标文件；（7）招标文件确认公示的其他内容。
7.定标
7.1 确定定标时间

招标人应自定标候选人公示期满后5个工作日内进入公共资源交易平台（与评标阶段公共资源交易平台相同）进行定标。定标会议全过程录音录像。招标人需要延期定标的，应通过公共资源交易平台公布延期原因和定标时间。

7.2 定标委员会

招标人负责组建定标委员会，由项目业主的法定代表人或者主要负责人担任定标委员会组长。定标委员会的组成方式和人员由招标人按相关规定自行确定。招标项目对技术、商务等有特别要求的可从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）抽取专家(外部人员）补足，成员数量为7人及以上单数，成员数量应在招标文件中明确。专家人数原则上不超过2人。定标委员会成员数量在本投标人须知前附表中约定。

7.3 定标委员会成员应客观、公正履职，在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密，对所提出的定标意见承担个人责任。定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应回避。定标委员会成员不得征询招标人确定中标人意向；不得私下与任何定标候选人或者其他利害关系人接触。

7.4 定标办法（定标办法见本招标文件第三章）

本项目定标办法由招标人按本投标人须知前附表的规定确定（只能选定其中一种定标办法）。

7.5 组建招标监督小组

招标人应组建招标监督小组，对招标投标活动全过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论。相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为的，招标监督小组应如实记录并及时报告招标人单位主要负责人、行政监督部门。

7.6 定标结果公示  

定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3个工作日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心工程交易系统上公示，公示时间不少于3个工作日。公示主要内容包括：公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标人名单、中标价和拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。

8.中标确认

8.1 中标人确定

8.1.1 中标人确定。中标结果公示期满无异议的，招标人确认排名第一的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。

8.1.2 中标人确定后，招标人应当于7日内在线完成加盖招标人单位电子签章的中标通知书并发放到中标人及各相关单位。招标人最迟应当在投标有效期届满30日前发出中标通知书，否则，应当按照本投标人须知投标有效期的规定延长投标有效期。

8.1.3 招标人应当自中标通知书发出之日起15日内，通过广东省招标投标监管网和公共资源交易平台发布中标结果公示。 招标人应当自确定中标人之日起15日内，在线向有关招标管理部门提交招标投标情况的书面报告。

8.2 异议和投诉
8.2.1 投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标和中标结果有异议的，应当在定标候选人和中标候选人公示期间按规定线上向招标人提出，逾期提出的不予受理。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。

8.2.2 在定标候选人和中标候选人公示期间有关评标结果的异议成立的，招标人原则上应当组织原评标委员会和原定标委员会对有关的问题予以纠正，问题纠正后再公示定标候选人和中标候选人。

8.2.3 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内按规定线上向有关招标管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。招标管理部门应当自收到投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。

8.3 废除授标及授标

8.3.1 评定标完成后，中标候选人有下列情形之一的，招标人应按规定取消中标候选人资格或废除授标：

（1）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；

（2）与其他投标人串通投标或以行贿的手段谋取中标的；

（3）不是从本投标企业基本账户提交投标担保或以虚假方式提交投标保证金保函（保单）的；

（4）中标人于投标有效期终止之前撤回投标文件，或者排名第一的中标候选人放弃中标资格的；

（5）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订工程总承包合同或中标人因不可抗力提出不能履行合同的；

（6）因中标人过错而未能按照招标文件要求向招标人提交履约担保的；

（7）中标单位拟派的项目负责人从投标截止时间起在其他建设工程担任项目负责人；
（8）中标人被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的；
（9）中标人在参加本项目投标时有本企业投标承诺书所列被依法限制或暂停承揽业务或停业的处罚的；

（10）招标文件明确规定可以废除授标的其他情形。

8.3.2 排名第一的中标候选人被取消中标候选人资格或废除授标，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人名单排序按规定依次确定其他中标候选人为中标人，并按规定实行中标结果公示；也可以按规定重新组织招标或报原项目审批、核准部门重新审批、核准招标方式。

8.3.3 招标人有下列情形之一的，应依法承担相应的责任：

（1）无正当理由不发出中标通知书的；

（2）招标人不按照规定确定中标人的；

（3）中标通知书发出后无正当理由改变中标结果的；

（4）无正当理由不与中标人签订工程总承包合同的；

（5）在签订工程总承包合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

9.合同授予

9.1中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

9.2履约保证金

9.2.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

9.2.2中标人不能按本章第 9.2.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

9.3签订合同

9.3.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

9.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.3.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

9.4 合同存档

招标人应当自签订施工承包合同之日起30日内，按照规定将电子版施工承包合同及其相关资料报送招标管理部门存档。
10.纪律和监督

10.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5投诉

10.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4款、第 5.3款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 10.5.1 项规定的期限内。

11.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

12.需要补充的其他内容

12.1 放弃中标的处理

12.1.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

12.1.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

12.1.3 招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

12.2 本项目的招标代理费和评标专家酬劳由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人须向招标代理机构一次性支付。（招标代理服务费以中标金额为计价基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文相关规定计算招标代理服务费。评标专家酬劳由招标代理机构在开标当日预先支付）。

12.3 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：
年
月
日
时
分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价

（元）
	交货期
	备注
	投标人代表
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	最高投标限价：
	


招标人代表：

记录人：

监标人：


年
月
日

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：
）


（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于
年
月
日
时前递交至


（详细地址）或传真至
（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在
年
月


日
时前将原件递交至
（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：
（签字或盖章）


年
月
日
本表仅供参考，具体按韶关市公共资源交易中心格式。

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：
）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：
）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
投标人：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）


年
月


本表仅供参考，具体按韶关市公共资源交易中心格式。

附件四：中标通知书

（按韶关市公共资源交易中心的格式）

第三章 评标定标办法

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	定标候选人排序方法
	本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位由小到大排位）定标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按定标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票的方式，确定最终推荐的定标候选人。
定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书及授权代理人的本单位社保证明（不少于1个月，其中必须包含2026年5月），身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	联合体投标人
	/

	
	
	备选投标方案
	/

	
	
	投标文件和电子文件的份数
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的投标人，可仅提供营业执照彩色扫描件。）

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	/

	
	
	信誉要求
	/

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以投标函中的声明为评审依据）。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	技术性能指标
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分 100 分)
	商务部分：55分
技术部分：15分
投标报价：30分
其他评分因素：  /  分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。

号球
1
2
3
4
5
6
7
下浮系数（%）
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
号球
8
9
10
11
12
13
14
下浮系数（%）
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2

2.3
号球
15
16
17
18
19
20
21
下浮系数（%）
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率= ∣投标报价—评标基准价∣ / 评标基准价*100%

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4

（1）
	商务评分标准

（55分）
	企业财务状况
（4分）
	对投标人的财务状况进行评审：

由会计师事务所出具的2022～2024年财务报表审计报告且3年均盈利得4分，其他情况不得分。

注：本项满分为4分。提供由会计师事务所出具对应年份的审计报告及审计执业证彩色扫描件。

	
	
	认证管理体系
（6分）
	投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内，得6分。

注：本项满分为6分。提供全国认证认可信息公共服务平台网上查询截图相关证书彩色扫描件。

	
	
	企业业绩
（15分）
	对投标人2021年1月1日至今承接的企业业绩进行评审：

（1）承接的同类项目(含核心设备潜水贯流泵)且合同金额为3000万元或以上，得10分；

（2）承接的同类项目(含核心设备潜水贯流泵)且合同金额为3000万元（不含）～2000万元（含）的，得7分，本小项最高得7分；
（3）承接的同类项目(含核心设备潜水贯流泵)且合同金额为2000万元（不含）～1000万元（含）的，得5分，本小项最高得5分。
注：本项满分为15分。提供合同关键页彩色扫描件，时间以合同签订日期为准，金额以合同签订金额为准。

	
	
	项目团队综合素质(10分)


	（1）项目负责人：具有机电或机械类相关专业高级或以上职称证得2分；

（2）项目技术负责人：具有机电或机械类相关专业中级或以上职称证得2分。

（3）拟投入本项目服务的其他人员配备：具有机电或机械类相关专业职称证的，每提供1人得1分，本小项最高得6分；

注：本项满分为10分。提供以上人员职称证书、身份证及本单位社保证明（不少于1个月，其中必须包含2026年5月）的彩色扫描件，以上人员不得兼任。

	
	
	技术实力

（10分）
	1.投标人获得过国家科学技术进步奖或国家级水利行业科学技术类奖的，得10分；

获得过省科学技术奖或省级水利行业科学技术类奖的，得5分。

注：须提供相关证明材料彩色扫描件，不提供不得分。以最高等级为准。

	
	
	企业综合实力

（10分）
	1.投标人获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）的，得3分。

注：须提供相关证明材料彩色扫描件，不提供不得分。

2.投标人获得过高新技术企业证书且证书在有效期内的，得3分。

注：提供高新技术企业证书彩色扫描件及网上查询截图。高新企业证书3年有效，非有效期内证书经查询会显示失效。不提供不得分。

3.投标人为闸门生产制造或水资源专用机械设备制造或水工金属结构制造企业的，得2分。

注：闸门生产制造企业：须提供营业执照，经营范围须体现其为闸门生产制造商或水资源专用机械设备制造商或水工金属结构制造或制造商资格声明或其他相关证明材料。
4.投标人具有国家级发明专利的，得2分。

注：提供相关证明材料，不提供不得分。

本项最高得10分。

	2.2.4

（2）
	技术评分标准

（15分）
	项目理解程度及解决方案的合理、可行性情况

（2分）


	根据投标人对项目概况、潜水贯流泵及闸门的技术规格、主要技术参数等的了解程度，以及对关键性技术问题的认识深度进行评分：

1.对项目概况、潜水贯流泵及闸门产品规格、主要技术参数有充分的了解；对关键性技术问题认识准确，能提出合理、可行的解决方案及对策措施的，得2分；

2.对项目概况、潜水贯流泵及闸门产品规格、主要技术参数有一定的了解；对关键性技术问题认识较准确，基本能提出合理、可行的解决方案及对策措施的，得1.5分；

3.对项目概况、潜水贯流泵及闸门产品规格、主要技术参数不太了解；对关键性技术问题有一定认识，提出的解决方案及对策措施合理性和可行性差，得1分；

4.不提供项目理解程度及解决方案的或未提供方案或与评审因素无关的不得分。

	
	
	项目进度计划及进度保证措施方案

(2分)

	根据投标人对项目（特别是大型贯流泵机组吊装就位、闸门门叶及预埋件安装等关键工序）进度计划及具体的进度保证措施（如人员、设备配备情况计划 ）的合理性、可行性进行评审： 

1.进度计划科学，关键线路清晰；针对贯流泵及闸门的安装等特殊环节有专项保障措施，资源配置充足的，得2分；

2.进度计划较合理，关键节点明确，针对贯流泵及闸门的安装难点有相应考虑，资源配备基本满足要求的，得1.5分；

3.进度计划笼统，未体现贯流泵、闸门等关键设备的安装周期及保障措施，资源配置不足的，得1分；

4.未提供方案或与评审因素无关的不得分。

	
	
	应急保修方案

 (5分)

	根据投标人对突发事件（自然灾害等）应急方案、应急措施（如防台风、防暴雨天气、灾后处理）、应急方案从人员、应急机械配备、响应、处理时间等进行评审： 

1.突发情况下有应急措施，应急方案及应急流程非常完善并满足本项目需要、有充足的人员和机械配备应对突发情况、处理时间迅速，得5分。 

2.突发情况下应急措施、应急方案及应急流程较合理、能满足本项目需要，有较充足的人员和机械配备应对突发情况、处理时间较快，得4分。 

3.突发情况下应急措施一般，应急方案及应急流程基本满足本项目需要，没有充足的人员和机械配备应对突发情况、处理时间一般，得3分。

4.未提供方案或与评审因素无关的不得分。

	
	
	售后服务方案
（6分）
	根据投标人拟投入本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、售后服务人员的组成、售后服务及保障措施、故障排除能力及响应及时性、质保期后服务承诺等）进行评分。 

1.售后服务体系非常完善，售后服务人员的组成更加科学合理，售后服务及保障措施非常完善，故障排除能力及响应非常及时，质保期后服务承诺非常详细、具体的，得6分； 

2.售后服务体系比较完善，售后服务人员的组成比较科学合理，售后服务及保障措施比较完善，故障排除能力及响应比较及时，质保期后服务承诺比较详细、具体的，得5分；

3.售后服务体系不够完善，售后服务人员的组成不够合理，售后服务及保障措施不够完善，故障排除能力及响应及时性一般，质保期后服务承诺一般的，得4分；

4.未提供方案或与评审因素无关的不得分。

	2.2.4

（3）
	投标报价评分标准（30分）
	投标报价得分
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

N＝30－（|Di－D|÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

	2.2.4

（4）
	其他因素
评分标准
	/
	/


评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标标书，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位由小到大排位）定标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定定标候选人顺序。

评审标准
初步评审标准
形式评审标准：见评标办法前附表。
资格评审标准：见评标办法前附表。
响应性评审标准：见评标办法前附表。
分值构成与评分标准
分值构成
商务部分：见评标办法前附表；
技术部分：见评标办法前附表；
投标报价：见评标办法前附表；
其他评分因素：见评标办法前附表。
评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

评分标准
商务评分标准：见评标办法前附表；
技术评分标准：见评标办法前附表；
投标报价评分标准：见评标办法前附表；
其他因素评分标准：见评标办法前附表。
评标程序
初步评审

评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；
如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
详细评审

评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A(A为所有评委商务部分得分的算术平均值)；

按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B(B为所有评委技术部分得分的算术平均值)；

按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

投标人得分=A+B+C+D。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
投标文件的澄清
在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
评标结果

除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序将得分前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位由小到大排位）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。当投标人综合总得分相同时，以报价低为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，由评标委员会投票确定排前。

定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。
评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。
定标办法
本项目采用票决数量法定标。

定标程序：

1.项目情况介绍

招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表具有倾向性的言论。

2.审阅定标资料

定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素。

3.疑问澄清

讨论过程中，若成员对投标文件内容或项目细节存在疑问，可向招标人代表提出。招标人应现场作出答复，答复内容不得改变招标文件和投标文件的实质性内容，不得明示或暗示中标人。问答过程需形成书面记录，并由提问人与答复人签字确认。

4.投票，收票，点票和汇总

定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标候选人排序确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。

5.公布结果和出具定标报告

点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人，全体成员签名。

6.全程监督

招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。

定标因素

在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面：

（一）企业实力

相对标准：企业实力强、创新能力（包含但不限于企业技术中心等级等）强的优于企业实力一般的定标候选人。

（二）拟派团队管理能力与水平（履约能力）

相对标准：拟派团队管理能力与水平（履约能力）强的优于拟派团队管理能力与水平（履约能力）一般的定标候选人。

（三）技术方案

相对标准：根据项目需求，技术方案贴合项目实际，合理可行度高的优于技术方案一般的定标候选人。

（四）评标报告

相对标准：评标委员会评审意见为具有优势风险低优于评标委员会评审意见为没有优势风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。

（五）运营成本分析

相对标准：所投产品的后期运营成本分析报告（包含但不限于人员投入、使用年限等）的优于一般的定标候选人。

（六）服务响应能力

对于项目运营后所需的服务响应能力（包含但不限于人员投入、响应时间等）适应项目实际，合理可行度高的优于一般的定标候选人。

第四章合同条款及格式

注：仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
第一节通用合同条款
一般约定
词语定义
除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

合同
合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。
合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。
中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。
投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。
商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。
供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。
中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。
技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。
分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。
其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
合同当事人
合同当事人：指买方和（或）卖方。
买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。
卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。
合同价格
签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。
合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。
合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、
配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

技术资料：指各种纸质及电子载体与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。
安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。
调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。
考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。
验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。
技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。
质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。
质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。
工程
工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。
施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。
天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

合同协议书；
中标通知书；
投标函；
商务和技术偏差表；
专用合同条款；
通用合同条款；
供货要求；
分项报价表；
中标设备技术性能指标的详细描述；
技术服务和质保期服务计划；
其他合同文件。
合同的生效及变更
除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。
除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。
联络
买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。
合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1项指定的联系人即视为送达。
买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造
（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。
联合体
卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。
在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。
联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。
转让
未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

合同价格与支付

合同价格
合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。
除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。
合同价款的支付
除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

预付款
合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。
买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

交货款
卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

卖方出具的交货清单正本一份；
买方签署的收货清单正本一份；
制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
合同价格100%金额的增值税发票正本一份。
验收款
买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

结清款
买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。
买方扣款的权利
当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

监造及交货前检验
监造
专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求
等合同文件的约定。

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。
卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。
买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
交货前检验
专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。
除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

包装、标记、运输和交付
包装
卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。
每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。
除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。
标记
除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。
根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的  超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

运输
卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。
除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。
除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。
卖方在根据第 5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。
交付
除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。
合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。
除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。
开箱检验、安装、调试、考核、验收

开箱检验
合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：
合同设备交付时；
合同设备交付后的一定期限内。
如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。
开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自付费用派遣代表到场参加开箱检验。
在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。
如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。
如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。
开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。
安装、调试
开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：
卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；
买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。
除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由买方承担。
双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。
考核
安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由买方承担。
如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。
由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。
如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。
考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原设备（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。
验收
如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式两份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。
如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。
在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

在第 6.4.2项和第 6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。
合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。
技术服务

卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。
买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。
卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。
如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自付费用更换其技术人员。
质量保证期

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12个月。在合同第 6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。
在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自付费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。
质量保证期届满后，买方应在 7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。
在合同第 6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后 12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。
在合同第 6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后 6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。
在第 8.4款和第 8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。
质保期服务

卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。
如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。
如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自付费用更换其技术人员。
除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。
履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。
保证

卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。
卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。
卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。
卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。
卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。
卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。
除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：
①以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或
②免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。
卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。
知识产权

买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。
除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。
保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；
接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；
法律或法律的执行要求披露的信息。
违约责任

合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：
从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

合同的解除
除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；
合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；
买方迟延付款超过 3个月；

合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；
合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能 力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。
不可抗力

如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。
受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。
争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

向约定的仲裁委员会申请仲裁；
向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二节专用合同条款
专用合同条款是对合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用合同条款为准。
（1）以下为对应通用合同条款相应条目号的补充和修改。

	条款号
	补  充  与  修  改

	1.1.2.2
	买方名称、地址：韶关市水务投资集团有限公司，广东省韶关市浈江区升平路111号
卖方名称、地址：       
项目现场地址：韶关市武江区芙蓉新城

	3.2合同价款的支付
	履约保证金、合同价款的支付、质量保证金
1. 履约担保金
（1）签订合同前卖方按要求向买方提交合同总价10%的履约保证。
履约担保金退回时间：全部交货且验收合格后，由招标人在市公共资源交易一体化服务平台发起退保。

①采用现金形式提交的履约保证金在全部设备交货且验收合格后15天内予以无息退还；

②采用银行保函形式提交的保函有效期为开具之日起至全部设备交货且货物验收合格后120天。
2．合同价款的支付
合同价款分4期支付。

1期：预付款支付比例不高于30%,在合同生效后招标人以转账方式向中标供应商支付不高于中标价格的30%的预付款，金额为人民币元（以大写和数字表示）。中标供应商需向招标人提供与预付款等额的预付款保函。预付款应从支付给卖方的价款中扣除，扣除比例为每支付期应支付金额的50%，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。
2期：供货过程中按实际供货量支付设备价款：卖方按实际供货量申报并按买方要求出具请款函（包含设备清单、质量合格证、产地证明、发票及到货验收合格证明、试验报告等资料），买方于当月26日前核实后于申报次月支付。每期支付的价款经买方委托的监理单位对供货量复核后，再由买方委托的第三方全过程造价单位审核并出具本期设备价款支付审核报告，按报告审定金额的80%支付。当支付金额达到合同金额的80%时停止支付。
3期：交货验收合格后的支付款：全部交货且验收合格后，卖方将结算资料送买方办理结算，经买方或买方委托的第三方造价机构审核定案后20日历日内，支付至结算价的97%给卖方作为设备验收款，结算价的3%转为质量保证金。
付款前卖方应提供（包含但不限于）文件如下：
a.制造商提供合格证书、产地证明等资料。
b.设备检验报告。
c.移交单。
d.买方付款前，卖方应提供对应金额的普通增值税发票，否则，买方有权拒绝付款。
e.卖方在本合同项下无任何违约情形。
4期：结算价的3%(人民币元整)作为该项目质量保证金，质保期为两年，从全部交货且货物试运行合格移交运行管理单位起计算。安装工程验收合格两年后，复检合格后，招标人收到中标供应商提供对应金额的普通增值税发票后30日内，将合同总额的3%的质量保证金无息退回至卖方。

注：因招标人使用的是财政资金，招标人在本合同规定的付款时间为向财政支付部门提出办理支付申请手续的时间(不含财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已按期支付。

	5.4交付
	交付：
（1）交货方式：采用现场交货的方式。
（2）交货地点：韶关市芙蓉新城内涝治理项目(闸站建设部分)施工现场或招标人指定地点。
（3）交货时间：①设备根据工程进度和阶段进货计划，以买方通知为准；在买方书面通知供货之日起120个日历天内送货到达交货地点，并指导设备安装调试、检验验收，交付招标人正常使用。
（4）费用承担：卖方负责办理货物送达运输等方面的相关手续，并承担货物卸至施工现场或招标人指定地点所需的运输费、装卸费等有关一切费用。
（5）本工程根据施工现场实际进度情况，若需分批进场（具体数量及时间以招标人书面通知为准），相关的仓储费由卖方负责。
（6）货物进场后，货物成品保护由买方负责。

	6.1.6
	本项目不适用。

	6.2安装、调试
	本项目不适用。

	6.4验收
	（1）、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。  

（2）、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（3）、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具、拆装专用工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 

（4）、招标人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，货物符合质量技术标准的，鉴定费由招标人承担，否则鉴定费由中标人承担。如未能达到相关主管部门检验标准的，中标供应商应采取一切措施使设备达到相关检验标准，取得相关检验证书等。

（5）、因中标人原因超过三次（含三次）验收均无法达到主管部门检验标准，则合同双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，招标人有权解除合同，相关责任由中标人承担。

	8质量保证期
	质量保证期：质量保证期为从全部交货且货物试运行合格后移交运行管理单位后两年。
质量保证期内，卖方接到买方急修电话，应按投标文件中响应的时间到达现场进行处理，未按时到场的每次叁仟元人民币违约金，费用从质保金中扣除。

售后服务的内容、服务效率等按招标文件要求及卖方投标文件的承诺执行。

	14.2
	延期交货或核定损失额：卖方逾期交货的，每逾期一日应向买方支付合同总价款千分之五的违约金，该违约金买方有权从未付的货款中扣除，若违约金不足弥补因违约给买方造成经济损失的，超过违约金部分的经济损失买方有权向卖方追偿。

	14.3
	如果买方未能按照合同规定履行付款义务时，在延付期内应按国家规定的同档贷款利率计算卖方的利息损失并给予赔偿。

	16
	非卖方或不可抗力原因（如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，按工程所在地气象、地震部门公布为准。以及工程所在地县市级政府公告不允许施工的日期）造成延期交货或延期安装可由双方另行协商解决。

	17
	本合同的签订地为韶关市，本合同发生纠纷，由双方协商解决，若协商不成，任何一方向韶关市浈江区人民法院起诉。守约方因维权产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、担保保全费等）均由违约方承担

	增加条款1
	技术规格和标准：详见招标文件第五章“用户需求书”。

	增加条款2
	合同生效及其他：
中标通知书发出后7天内，卖方应向买方提交合同规定的履约担保金，5日之内中标人应与招标人商讨签订合同事宜。


所有在合同通用条款中指明应在合同专用条款中作出规定，而在此合同专用条款中尚未规定的条款，均在合同签订时具体商定。
（2）其他补充或修改

	条款号
	补  充  与  修  改

	14
	违约解除合同：
（1）卖方提供设备的质量、规格、性能、数量，重量中只要有任何一项不符合合同约定的：
（a）若该设备未交付给买方，买方有权拒收，拒收设备期间卖方按特殊合同条款第14.2条约定承担逾期交货违约责任；自买方拒收设备之日起30日历日内卖方仍不能提供符合合同约定设备的，买方有权解除合同。
（b）若该设备已交付给买方的，卖方应在收到买方通知之日起30日历日内免费更换不符合合同约定的设备，自卖方收到通知之日至卖方免费更换当日期间卖方按特殊合同条款第14.2条约定承担逾期交货违约责任；若卖方拒绝免费更换或免费更换设备超过期限，买方有权解除合同。
（2）买方依合同约定行使解除权的，自买方解除合同通知到达卖方之日起本合同解除，卖方应承担以下约定的责任：
（a）因解除合同给买方造成的经济损失。(可约定具体的损失计算方法)
（b）本合同解除的5日历日内返还已收货款，若卖方逾期，自逾期之日起应向买方支付未还货款总额日万分之五的违约金。
（c）设备买方已收的，本合同解除的5日历日内卖方负责收回，收回设备所需费用由卖方自行承担；若卖方未在约定期限内收回设备，导致设备滞留在买方，给买方造成的经济损失卖方应予以承担。
（3）买方解除合同不免除卖方在解除合同前应承担的违约责任。

	其他
	1.卖方所交付的设备品种、部件配置、型号、规格不符合投标文件和合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应按要求继续提供合格的设备，并应向买方支付设备总额5%的违约金（买方有权在应付款项、履约保证中扣除，下同）。同时不予退还全部履约保证金。
2.设备运输、装卸过程的安全责任由卖方自行负责。
3.买方在授予合同时有权对“设备需求一览表”中规定的设备数量和服务予以增加或减少。


第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书


（买方名称，以下简称“买方”）为获得

（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受
（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
中标通知书；
投标函；
商务和技术偏差表；
专用合同条款；
通用合同条款；
供货要求；
分项报价表；
中标设备技术性能指标的详细描述；
技术服务和质保期服务计划；
其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
签约合同价：人民币（大写）
（¥
）。

卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。
买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
本合同协议书一式
份，合同双方各执
份。
合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
买方：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）


年
月
日

卖方：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）


年
月
日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，参考格式如下。




履约保证金


（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于
年
月


日参加
（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条
件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

（1）担保金额人民币（大写）
（¥）
。

（2）担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28日后失效。
（3）在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7日内无条件支付。
（4）买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）
地
址：

邮政编码：

电
话：


年
月
日

第二卷

第五章用户需求书
一、项目概况：
工程建设规模：本次工程为韶关市芙蓉新城内涝治理（闸站建设部分），新建规模60m³/s的排涝泵站1座，80m³/s的排涝泵站1座,新建防洪闸门2座。本次招标为甲供设备的供应、运输、指导设备安装、质量维保及售后服务、培训等。
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	根据工程进度和阶段进货计划，以招标人通知为准；设备在招标人书面通知供货之日起120个日历天内送货到达交货地点，并指导设备安装调试、检验验收，交付招标人正常使用。

	标的提供的地点
	韶关市芙蓉新城内涝治理项目(闸站建设部分)施工现场或招标人指定地点。（具体交货地点以招标人的通知为准，中标人按照招标人的通知分批次送货到指定的工程现场，指导设备安装调试，并配合完成现场验收，且中标人负责一切运输装卸费用）。

	付款方式
	1期：支付比例不高于30%,在合同生效后招标人以转账方式向中标供应商支付中标价格的不高于30%作为预付款，金额为人民币元（以大写和数字表示）。中标供应商需向招标人提供与预付款等额的预付款保函。
2期：供货过程中按实际供货量支付设备价款：卖方按实际供货量申报并按买方要求出具请款函（包含设备清单、质量合格证、产地证明、发票及到货验收合格证明、试验报告等资料），买方于当月26日前核实后于申报次月支付。每期支付的价款经买方委托的监理单位对供货量复核后，再由买方委托的第三方全过程造价单位审核并出具本期设备价款支付审核报告，按报告审定金额的80%支付。当支付金额达到合同金额的80%时停止支付。
3期：支付比例17%,安装工程验收合格后，中标供应商将结算资料送招标人办理结算，经招标人或招标人委托的第三方造价机构审核定案后20日历日内，支付至结算价的97%给中标供应商作为设备验收款，结算价的3%转为质量保证金。
4期：支付比例3%,安装工程验收合格两年后，复检合格后，招标人收到中标供应商提供的发票后30日内支付合同总额的3%给中标供应商。 注：因招标人使用的是财政资金，招标人在本合同规定的付款时间为向财政支付部门提出办理支付申请手续的时间(不含财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已按期支付。

付款前卖方应提供（包含但不限于）文件如下：

a.制造商提供合格证书、产地证明等资料。

b.设备检验报告。

c.移交单。

d.买方付款前，卖方应提供对应金额的普通增值税发票，否则，买方有权拒绝付款。

e.卖方在本合同项下无任何违约情形。

	验收要求
	货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。  

货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 

招标人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，货物符合质量技术标准的，鉴定费由招标人承担，否则鉴定费由中标人承担。如未能达到相关主管部门检验标准的，中标供应商应采取一切措施使设备达到相关检验标准，取得相关检验证书等。

因中标人原因超过三次（含三次）验收均无法达到主管部门检验标准，则合同双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，招标人有权解除合同，相关责任由中标人承担。

	履约保证金
	收取比例：10%,说明：说明：中标人须在签订服务合同前，按中标价 (合同价) 的10%向招标人交付履约保证金，中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择，商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后 28 天止。项目竣工后，由招标人发起退保。①采用现金形式提交的履约保证金在全部设备验收合格后15天内予以无息退还；②采用银行保函等形式提交的保函有效期为开具之日起至全部设备验收合格后60天。如在合同期内，中标人自行停止合同或违反合同有关规定被招标人终止合同，则履约保证金归招标人所有。

	其他
	说明，注：“主要商务要求”所述内容和条款如本文未有特别声明均作为实质性响应内容（即视为标注★号条款），供应商磋商时必须响应满足或实质性优于。否则，其将被认定为不能满足招标文件要求而作为无效投标处理。


其他商务需求

	参数性质
	编号
	内容明细
	内容说明

	★
	1
	一、报价要求：
	1、所有涉及的费用,包含但不限于以下内容:设备抵达指定交货地点的设备价格、运输费、装卸费、调试费、培训费、检测验收费、税费、质保期售后服务等费用，是履行合同的最终价格，中标后不能增加任何费用。

2、如投标人的投标报价超过最高投标限价为无效投标报价；如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人需在报价表后附成本分析报告给评标委员会审核，报告内容包括但不限于设备成本费、人工费（包括完成本项目所有工作内容的成本费、劳务费、交通费、场地费、税金、雇员费用以及项目实施过程中其它应预见和不可预见费用等）。评标委员会根据以上资料对投标人报价合理性进行评审，判断其报价合理性的。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	★
	2
	二、质保期：
	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为2年，质保期内卖方对所供货物（不包含设备运行耗材），实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。

	★
	3
	三、供货要求：
	1、熟悉本项目现场环境及本项目拟采购设备相关生产、指导设备安装的工作流程，及时汇报以及按时提交成果等特殊要求。对项目现场地形及自然环境勘察、本项目设备生产及指导设备安装的真实性、准确性、完整性、合法性、合理性负责，并负有保密责任。在工作期间，须及时与招标人沟通，为招标人提供技术支持服务。 2、招标人可依据工作需要，要求中标人及时汇报进展情况和工作成果。

	
	4
	四、设备要求
	1.设备为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品。设备内外无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具、拆装专用工具等，货物使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

2.设备符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定。所投产品为原厂原品牌生产产品，且提供的设备必须保证不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。安全保护齐全,符合国家各项最新标准。卖方提供的货物必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据使用地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。

3. 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，卖方都应在投标文件中明确列出。投标文件中要有详细说明及施工方案并在投标文件中列表说明主要货物和设备的品牌、产地、参数。

4. 所有设备进场前必须有厂方证明、合格证书及检验报告等技术文件资料。

5. 所投的产品须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合买方要求的产品。

6. 卖方在投标文件中须提供所投设备完整的型号和规格。

7. 卖方所提供的设备必须符合中华人民共和国现行有关规范和地方条例，同时应满足设计单位的图纸要求。

8. 在实际供货时，必须达到招标文件和投标文件中的有关要求。

9.设备必须是未经过使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

10.工程质量目标：确保一次验收合格，卖方应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。

	
	5
	五、售后服务要求
	1.质量保证期：

①设备：整体质保期为两年（自全部交货且货物试运行合格移交运行管理单位之日起计），如设备技术参数要求有其他约定以技术要求约定为准或原厂家有更长保修期限以厂家提供的为准。在质保期内，免费更换零部件。

2.质保期满后：按优惠价格提供终身有偿维修、保养服务。

3.提供维保计划书。

4.保证在接到故障报修电话后要求卖方在12小时内到位，一般故障不超过12小时修复，重大故障不超过24小时提交具体修复方案。

5.在项目所在地设有常驻维修保养站点。

6.免费维保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，免费维保期满后按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为买方提供所需的技术指导。

7.交货方式：施工现场或买方指定地点现场验收。

8.验收方式：

（1）出厂检验：交货时，卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证等；

（2）指导设备安装调试检验：（1）设备到达后，由买方会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）；应达到合同规定的要求。检验记录应提供给买方；（2）当所有的货物都通过采购人的验收后，双方签字认可，货物正式交付给买方。货物正式交付买方前，货物的损毁、灭失风险由卖方承担。 （3）卖方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，指导设备安装并调试至正常运行的最佳状态。 （4）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全且应在交货时一并交付。

	
	6
	六、培训要求
	（1）培训地点：买方指定地点 

（2）卖方对买方的管理人员、操作人员、维修人员进行培训，并提供纸质版操作、维护维修手册。培训达到管理人员能高效、安全管理合同项目，操作人员能独立、正确操作设备；技术维修人员能熟练判断、处理和维护常见故障，保障合同项目的正常运行。 

（3）卖方在设备安装、调试中对买方项目运行与维护人员进行必要的技术培训，以保证项目试运行开始后，运行与维护人员能够安全、熟练操作与维护卖方供货的设备。卖方提供的技术培训包括理论培训、安装和调试期间的现场培训、设备试运行期间的岗位培训等。 

（4）卖方应派遣具有丰富经验和理论知识的专业技术人员进行设备结构原理、操作和维修、安全注意事项等方面的知识培训。

	
	7
	七、技术资料要求
	（1）卖方应于验收前向买方提供项目验收报告和有关技术资料，包括但不限于货物有关的技术资料、图纸、设备安装使用说明书等。 （2）上述技术文件应包含保证买方能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作需要的所有内容。 

（3）买方完全按照技术文件的指导进行的任何操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的货物或其部件的损坏由卖方承担责任。 

（4）卖方提供的技术文件的全部费用已包含在本次投标报价中。

	
	8
	八、其他
	如卖方不具备相应安装资质的需自行委托具备相应安装资质的单位现场指导设备安装，并通过调试、验收合格。


	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。


2.技术标准与要求
	序号
	核心产品要求（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	
	设备
	韶关市芙蓉新城内涝治理项目(闸站建设部分)甲供设备采购
	批
	1
	43197696.73
	43197696.73
	工业
	详见附表一


附表一：韶关市芙蓉新城内涝治理项目(闸站建设部分)甲供设备采购
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	采购设备清单及技术参数要求

沐溪闸站甲供水力机械
序号
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
备注
1
△带行星齿轮减速潜水贯流泵
设计流量20m3/s，设计扬程3.68m
台
4
配1800kW/10KV高压变频潜水电机（带行星齿轮减速箱），含水泵智能控制器，高压电力系统绝缘水平在线监控仪，预埋进出、水管，双法兰伸缩节，电缆转接箱

2
泵坑渗漏排水泵
设计流量15m3/h，设计扬程15m，功率1.5kW
台
2
应配套浮球启动装置，口径60mm，配DN60无缝不锈钢管、304不锈钢法兰闸阀、304不锈钢旋启式止回阀，安装前应预留电源

3
进出水流道检修排水泵
设计流量65m3/h，设计扬程15m，功率5.5kW
台
2
口径80mm，配DN80无缝不锈钢管、304不锈钢法兰闸阀、304不锈钢旋启式止回阀，安装前应预留电源

沐溪闸站甲供金属结构
序号
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
备注
1
回转式清污机
HQ6.0×8.7-75°
套
4
配皮带输送机一套
2
回转式清污机埋件
套
4
3
泵站工作闸门
6.68×4.31×1.0（m）
套
4
4
泵站工作闸门埋件
套
4
5
泵站工作闸门启闭机
QPKY-2×250-4.5
套
4
液压启闭机，配2套液压泵

6
泵站事故闸门(兼挡水、下游检修)
6.69×4.31×1.0（m）
套
4
双向挡水
7
泵站事故闸门埋件
套
4
8
泵站事故闸门启闭机
QPKY-2×200-4.5
套
4
液压启闭机，配2套液压泵

9
泵站上游检修闸门
6.69×4.31×1.0（m）
套
4
10
泵站上游检修闸门埋件
套
4
11
泵站上游检修闸门启闭机
QPPYⅡ- 2×200-4.5
套
4
液压启闭机，配2套液压泵

12
水闸工作闸门
6.69×6.11×1.0（m）
套
4
双向挡水
13
水闸工作闸门埋件
套
4
14
水闸工作闸门启闭机
QP-2×200-12卷扬启闭机
套
4
卷扬式启闭机
15
水闸下游检修闸门
6.56×2.90×0.696
套
1
16
水闸下游检修闸门埋件
套
4
17
水闸下游检修闸门启闭机
QW-2×63-12
套
1
移动电动葫芦
18
水闸上游检修闸门
6.61×6.35×0.59
套
1
19
水闸上游检修闸门埋件
套
4
20
水闸上游检修闸门启闭机
仅配自动挂脱梁一套
套
1
共用泵站上游检修闸门移动台车
东冲闸站甲供水力机械
序号
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
备注
1
△带行星齿轮减速潜水贯流泵
设计流量20m3/s，设计扬程3.68m
台
3
配1800kW/10KV高压变频潜水电机（带行星齿轮减速箱），含水泵智能控制器，高压电力系统绝缘水平在线监控仪，预埋进出、水管，双法兰伸缩节，电缆转接箱

2
泵坑渗漏排水泵
设计流量15m3/h，设计扬程15m，功率1.5kW
台
2
应配套浮球启动装置，口径60mm，配DN60无缝不锈钢管、304不锈钢法兰闸阀、304不锈钢旋启式止回阀，安装前应预留电源

3
进出水流道检修排水泵
设计流量65m3/h，设计扬程15m，功率5.5kW
台
2
口径80mm，配DN80无缝不锈钢管、304不锈钢法兰闸阀、304不锈钢旋启式止回阀，安装前应预留电源

东冲闸站甲供金属结构
序号
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
备注
1
回转式清污机
HQ6.0×8.7-75°
套
3
配皮带输送机一套
2
回转式清污机埋件
套
3
3
泵站工作闸门
6.68×4.31×1.0（m）
套
3
4
泵站工作闸门埋件
套
3
5
泵站工作闸门启闭机
QPKY-2×250-4.5
套
3
液压启闭机，配2套液压泵

6
泵站事故闸门(兼挡水、下游检修)
6.69×4.31×1.0（m）
套
3
双向挡水
7
泵站事故闸门埋件
套
3
8
泵站事故闸门启闭机
QPKY-2×200-4.5
套
3
液压启闭机，配2套液压泵

9
泵站上游检修闸门
6.69×4.31×1.0（m）
套
3
10
泵站上游检修闸门埋件
套
3
11
泵站上游检修闸门启闭机
QPPYⅡ- 2×200-4.5
套
3
液压启闭机，配2套液压泵

12
水闸工作闸门
6.69×6.11×1.0（m）
套
3
双向挡水
13
水闸工作闸门埋件
套
3
14
水闸工作闸门启闭机
QP-2×200-12卷扬启闭机
套
3
卷扬式启闭机
15
水闸下游检修闸门
6.56×2.90×0.696
套
1
16
水闸下游检修闸门埋件
套
3
17
水闸下游检修闸门启闭机
QW-2×63-12
套
1
移动电动葫芦
18
水闸上游检修闸门
6.61×6.35×0.59
套
1
19
水闸上游检修闸门埋件
套
3
20
水闸上游检修闸门启闭机
仅配自动挂脱梁一套
套
1
共用泵站上游检修闸门移动台车
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	一、潜水贯流泵技术标准

1、《潜水轴流泵、混流泵》GB/T 24674-2021

2、《潜水电泵 试验方法》GB/T 12785-2014

3、《小型潜水电泵》GB/T 25409-2010

4、《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208-20175

5、《三相异步电动机试验方法》GB/T 1032-2012

6、《旋转电机定额和性能》GB/T 755-2019。

7、《大型潜水轴流泵机组技术条件》SL/T 317-2015（水利行业标准）

8、《潜水轴流泵》CJ/T 3060-1996（城镇建设行业标准）

二、闸门（含清污机）、机械式启闭机技术标准

金属结构与启闭机械设计、制造、安装、验收应以中国水利水电行业标准（SL）为基础，并参考下列规范和标准（以最新版本为准）。投标人在投标时应提供设备采用标准的一览表。

1、《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》 GB/T 14173-2008

2、《水利水电工程启闭机设计规范》SL41-2018

3、《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL 381-2021

4、《水利工程铸铁闸门设计制造安装验收规范》DB32/T 1712-2011

5、《水工金属结构防腐蚀规范》 SL105-2007

6、《水工金属结构焊接通用技术条件》 SL 36-2016

7、《无损检测 人员资格鉴定与认证》GB/T 9445-2015

8、《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T ll345-2013

9、《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011

10、《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测验收等级》GB/T 26952-2011

11、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 GB/T 1231-2006

12、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》 JGJ 82-2011

13、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278-2010

14、《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》 GB50256-2014

15、《金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全》GB 11375-1999

16、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011

17、《碳素结构钢》 GB/T 700-2006

18、《优质碳素结构钢》GB 699-2015

19、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018

20、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》 GB 3274-2017

21、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB 709-2019

22、《热轧型钢》 GB 706-2016

23、《埋弧焊的推荐坡口》GB/T  985.2-2008

24、《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352-2009

25、《铜及铜合金铸件》GB/T 13819-2013

26、《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117 -2012

27、《热强钢焊条》GB/T 5118-2012

28、《机械加工通用技术条件》 Q/ZB 75-73

29、《装配通用技术条件》 Q/ZB 76-73

30、《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T 985.1-2008

31、《齿轮、齿圈锻件用钢》JB/ZQ 4290-86

32、《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006

33、《钢丝绳通用技术条件》GB/T 20118-2017

34、《钢丝绳用普通套环》GB 5974·1-2006

35、《钢丝绳用重型套环》GB5 974·2-2006

36、《钢丝绳用压板》GB 5975-2006

37、《钢丝绳卡》GB 5976-2006

38、《圆柱齿轮 精度制 第1部分：轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值》GB/T 10095.1-2008

39、《圆柱齿轮 精度制 第2部分：径向综合偏差与径向跳动的定义和允许值》GB/T 10095.2-2008

40、《合金结构钢》GB/T 3077-2015

41、《弹性柱销联轴器》GB/T 5014-2017

42、《鼓式制动器连接尺寸》JB/T 7021-2006

43、《梅花形弹性联轴器》GB/T 5272-2017

44、《电力液压鼓式制动器》JB/T 6406-2006

45、《齿轮联轴器技术条件》JB/ZQ 4382-86

46、《制动轮》JB/ZQ 4389-86

47、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB 1231-2006

48、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632-2008

49、《YZ系列起重及冶金三相异步电动机技术条件》JB/T 10104-2018

50、《YZR系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机技术条件》JB/T 10105-2017

51、《起重机械 滑轮》GB/T 27546-2011

52、《起重机 卷筒》JB/T 9006-2013

53、《液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求》GB/T 3766-2015

54、《输送流体用钢无缝钢管》GB/T8163-2018

55、《液压元件通用技术条件》GB/T 7935-2005

56、《液压快换接头》GB/T 5860-5861

57、《流量、压力、方向控制阀实验方法》GB/T 8104-8107

58、《液压介质污染度标准》ISO 4406、MAS 1638

59、《L-AN 全损耗系统用油》GB/T 443-1989

60、《液压油》GB/T 11118.1-2011

61、《润滑油》GB/T 491-2008、GB/T 7324-2010

62、《液压软管接头》GB/T 9065.1-9065.3等。

以上所列规范与标准，在合同执行过程中如有新的版本颁发代替时，则应按新颁发的版本执行。

三、液压式启闭机技术标准

（1）除本技术条款另有规定外，卖方执行本合同设备项目工作范围内容应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范的要求。

（2）当本技术条款的内容与引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范的要求有矛盾时，应以本技术条款的规定或监造工程师的指示为准。

（3）卖方在进行本合同设备的设计、制造、试验工作要符合下列主要（不限于，且为最新版本）标准、规程中相应条款的规定。在所列的标准中，适用的优先顺序为：国家标准、部颁标准、国际标准、外国标准。

（4）本合同应执行的技术标准和规程规范主要有（但不限于）：

SL 41
       水利水电工程启闭机设计规范

SL381        水利水电工程启闭机制造安装及验收规范

SL 105
水工金属结构防腐蚀规范（附条文说明）

GB/T 191
包装储运图示标志

GB/T 699
优质碳素结构钢 

GB/T 700
碳素结构钢

GB/T 985.1
气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB/T 985.2
埋弧焊的推荐坡口

SL36 焊接通用技术规范

GB/T 1031
产品几何技术规范（GPS）表面结构
轮磨法表面粗糙度参数及其数值

GB/T 1176
铸造铜合金技术条件

GB/T 1182
产品几何技术规范（GPS）几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注

GB/T 1184
形状和位置公差未注公差值

GB/T 1348
球墨铸铁件

GB/T 1591
低合金高强度结构钢

GB/T 1800.1产品几何技术规范（GPS）极限与配合第一部分公差、偏差和配合的基础

GB/T 1801
产品几何技术规范（GPS）极限与配合公差带和配合的选择

GB/T 1803
极限与配合尺寸至 18mm 孔、轴公差带 

GB/T 1804
一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2346
液压气动系统及元件公称压力系列

GB/T 2347
液压泵及马达公称排量系列

GB/T 2348
液压气动系统及元件
缸内径及活塞杆外径

GB/T 2349
液压气动系统及元件缸活塞行程系列

GB/T 2350
液压气动系统及元件活塞杆螺纹型式和尺寸系列

GB/T 2877
液压二通盖板式插装阀安装连接尺寸

GB/T 2880
液压缸活塞和活塞杆窄断面动密封沟槽尺寸系列和公差

GB/T 3323
金属熔化焊焊接接头射线照相

GB/T 3766
液压系统通用技术条件

GB/T 3811
起重机设计规范

GB/T 4237
不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T 4879
防锈包装

GB/T 4942.1
旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码）—分级

GB 6067.1
起重机械安全规程
第一部分：总纲

GB/T 5677
铸钢件射线照相检测

GB/T 5721
橡胶密封制品标志、包装、运输、贮存的一般规定

GB/T 6578
液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差

GB/T 7934
二通插装式液压阀
技术条件

GB/T 7935
液压元件通用技术条件

GB/T 7937
液压气动管接头及其相关元件
公称压力系列

GB/T 8923
涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB/T 9286
色漆和清漆漆膜的划格试验

GB/T 11170不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 11352一般工程用铸造碳钢件

GB/T 15266液压缸试验方法

GB 50168
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB 50171
电气装置安装工作盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB 4208       外壳防护等级IP代码

GB 50150      电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

NB/T 35017    陶瓷涂层活塞杆技术条件

HG4-33
V型夹织物橡胶密封圈

ISO/DIS 4406
固体污染物颗粒数量等级

JB8
产品标牌

JB 4730      压力容器无损检测

GB/T 6402    锻钢件超声波探伤检测方法

JB 1151
高压无缝钢管超声波探伤规定

JB/T 3223
焊接材料质量管理规程

JB/T 3818
液压机技术条件

JB 3915
液压机安全技术条件

JB/ZQ 4396
管道沟槽及管子固定

JB/T 5000.3
重型机械通用技术条件
第 3 部分：火焰切割件

JB/T 5000.4
重型机械通用技术条件
第 5 部分：铸铁件

JB/T 5000.6
重型机械通用技术条件
第 6 部分：铸钢件

JB/T 5000.8
重型机械通用技术条件
第 8 部分：锻件

JB/T 5000.9
重型机械通用技术条件
第 9 部分：切削加工件

JB/T 5000.10
重型机械通用技术条件
第 10 部分：装配

JB/T 7757.2
机械密封用 O 型橡胶圈

JB/T 7938
液压泵站油箱
公称容积系列

JB/T 11152
金属密封提升式旋塞阀

NAS 1638污染等级标准

Q/ZB 66
合金铸钢

SDZ 014
涂漆通用技术条件

YB 231
无缝钢管

IEC 60292-1交流（全压）直接启动器 

IEC439-1
低压成套开关柜设备和控制设备

GB7251
低压成套开关设备和控制设备

JB/T 9661
低压抽出式成套开关设备

GB2900
电工术语

GB/T 156
标准电压

GB 4208
外壳防护等级（IP代码）

所有标准都应是最新版本。在上述标准中，除已明确规定采用的标准外，一般优先采用国标，其次是部标。如标准间出现矛盾时，则按最高标准执行或按双方商定的标准执行。如卖方选用上述要求以外的标准时，卖方应提供等同的替换标准，供买方确认。
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	其他要求

1、本项目不接受进口产品参加投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2、招标图纸中标注的型号和尺寸非招标唯一指定，仅供参考，投标人选用的产品应满足项目使用需求。

3、本项目核心产品为潜水贯流泵，提供的核心产品品牌型号完全相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

	
	4
	说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。




第三卷

第六章投标文件格式


（招标项目名称）
投 标 文 件
（投标标书/定标文件）
投标人：
（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

（签字）

年
月
日

目录

自查表
二、投标函及投标函附录
三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况） 

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、联合体协议书（本项目不接受联合体投标，无须提供联合体协议书）
五、投标保证金
六、商务和技术偏差表七、分项报价表
八、资格审查资料
九、投标设备技术性能指标的详细描述十、技术支持资料
十一、技术服务和质保期服务计划

十二、其他资料

一、自查表
1.1初步评审自查表
	评审内容
	评审因素
	评审标准
	自查结论
	证明资料（如有）

	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标函签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	联合体投标人
	/
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	备选投标方案
	/
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标文件和电子文件的份数
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	资格评审标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的投标人，可仅提供营业执照彩色扫描件。）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	业绩要求
	/
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	信誉要求
	/
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以投标函中的声明为评审依据）。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	技术性能指标
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页


注：1.表中的材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对初步评审文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！
1.2 商务评分自查表
	序号
	评审因素
	证明文件（如有）

	1
	
	见投标文件第（）页

	2
	
	见投标文件第（）页

	3
	
	见投标文件第（）页

	4
	
	见投标文件第（）页

	5
	
	见投标文件第（）页

	…
	
	


注：投标人应根据评标办法前附表《商务评分标准》的各项内容填写此表。
1.3 技术评分自查表
	序号
	评审因素
	证明文件（如有）

	1
	
	见投标文件第（）页

	2
	
	见投标文件第（）页

	3
	
	见投标文件第（）页

	4
	
	见投标文件第（）页

	5
	
	见投标文件第（）页

	…
	
	


注：投标人应根据评标办法前附表《技术评分标准》的各项内容填写此表
二、投标函及投标函附录
（一）投标函

（招标人名称）：

我方已仔细研究了
（招标项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）
（¥

）的投标总报价提供本招标项目所有设备及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务。
我方的投标文件包括下列内容：
自查表；
投标函；
法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
投标保证金；

商务和技术偏差表；
分项报价表；
资格审查资料；
投标设备技术性能指标的详细描述；
技术支持资料；
技术服务和质保期服务计划；
其他资料。
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
如我方中标，我方承诺：
在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
在签订合同时不向你方提出附加条件；
在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

（其他补充说明）。

投 标 人：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）

地
址：

电
话：

传
真：

邮政编码：


年
月
日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	交货期
	
	（按招标文件要求）

	2
	交货地点
	
	（按招标文件要求）

	3
	投标有效期
	
	（按招标文件要求）

	4
	投标内容
	
	（按照招标文件第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定进行投标响应）


投 标 人：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字或盖章）

年月日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证彩色扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（单位公章）


年
月
日

三、授权委托书
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改（招标项目名称）招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止 。
代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证彩色扫描件及委托代理人身份证彩色扫描件
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投
标
人：
（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：
（签字）

身份证号码：

委托代理人：
（签字）

身份证号码：


年
月
日

四、联合体协议书
（本项目不接受联合体投标，不要求提供联合体协议书）

（所有成员单位名称）自愿组成
（联合体名称）联合体，共同

参加
（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。


（某成员单位名称）为
（联合体名称）牵头人。

联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。
联合体各成员单位内部的职责分工如下：
。

本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
本协议书一式
份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）

联合体成员名称：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）

联合体成员名称：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）

……

年
月
日

五、投标保证金
投标人采用投标保证金的，附《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图打印件和银行转账单彩色扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单打印件和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图打印件）。
如采用银行保函，格式如下：

（招标人名称）：

鉴于

（投标人名称）（以下称“投标人”）于
年
月
日参加
（招标项目名称）招标的投标，

（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）

。本保函在投标有效

期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：
（签字）

地
址：

邮政编码：

电
话：


年
月
日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式出具银行保函，但银行保函的有效期不得短于投标有效期。
六、商务和技术偏差表
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字或盖章）

年月日

七、分项报价表
1.分项报价表说明
2.分项报价表
2-1 投标报价总表
2-1-1投标报价明细表
2-1-2 投标人认为有必要的其他清单详列，如备品备件清单、专用工具清单等
2-1 投标报价总表
金额单位：元（人民币）
	项目名称
	投标总报价
	备注

	韶关市芙蓉新城内涝治理项目(闸站建设部分)甲供设备采购
	大写：人民币
	

	
	小写：¥    元
	


备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.本表格中的投标报价应等于“投标报价明细表”中的总价合计。
3.本项目为交钥匙工程，投标报价包含但不限于以下内容:设备抵达指定交货地点的设备价格、运输费、装卸费、调试费、培训费、检测验收费、税费、质保期售后服务等费用，是履行合同的最终价格，中标后不能增加任何费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
投 标 人：
                   （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
             （签字或盖章）

年  月   日

2-1-1投标报价明细表（格式仅供参考）

注：
如果不提供投标明细报价将视为没有实质性相应招标文件。以上内容可根据项目实际情况做适当调整。
2-1-2投标人认为有必要的其他清单详列，如备品备件清单、专用工具清单等
格式自拟
八、资格审查资料
（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标

人需具有的各类资质证书
	类型：
等级：
证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况

（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	投标设备及设备制造商名称
	

	投标人须知要求投标设备及设备制造商须具有的资质证书
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明设备。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证彩色扫描件或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》彩色扫描件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书彩色扫描件。

（二）关于资格的承诺函
关于资格的承诺函
致：（招标人）
关于贵方采购项目名称:___________投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并承诺下列条款是准确和真实的。具体包括：

1.独立承担民事责任的能力（投标人必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本彩色扫描件）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.符合法律、行政法规规定的其他条件。
我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受招标人（招标代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合与本招标项目相应的供货能力基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。
投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日
（三）关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
（招标人）：
    我方承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需设备和专业技术人员（详见《设备及专业技术能力情况表》）。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次采购活动的资格并承担一切相关责任。
特此承诺。
	设备及专业技术能力情况表

	序号
	设备名称或专业技术人员
	数量及单位
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日
（四）守法经营声明书
守法经营声明书
我方诚意参与本项目投标，并特此声明：
参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（参考财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚。
我方符合本次采购活动所涉及的法律、行政法规规定的其他条件。
本单位没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
我方承诺如与本项目同一合同项下其他投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方投标文件作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
投标人名称（盖章）：

日             期：    年    月    日
（五）近年完成的类似项目情况表

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	签约时间
	

	备注
	


注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
（六）正在供货和新承接的项目情况表（如有）
	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	签约合同价
	

	签约时间
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（七）近年发生的诉讼及仲裁情况

（本项目不要求提供）
（八）制造商授权书

制造商授权书

致：
（招标人）

我单位
（制造商名称）是按
（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造商地址）。兹授权按
（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在
（投标人的单位地址）的
（投标人名称）以我单位制造的
（设备名称）进行
（招标项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限：
。

投标人名称：
（盖单位章）
制造商名称：
（盖单位章）

签字人职务：
签字人职务：

签字人姓名：
签字人姓名：

签字人签名：
签字人签名：

注：本格式仅供参考。
（九）投标人声明格式
投标人声明
本招标项目招标人及招标监管机构：
本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。如果我方提供的电子文件不完整或与纸质投标文件内容不一致，我方保证在收到招标人的核对意见后24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与纸质版投标文件一致后重新提交。如果我方提供的电子文件不完整或与纸质版投标文件内容不一致，又不按招标文件规定重新修正和提交电子文件，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理。
二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。
四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。
五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明。
声明企业：            (企业公章)
法定代表人签字或盖章：
年   月   日

九、投标设备技术性能指标的详细描述

1、甲供设备详细列表
	沐溪闸站甲供水力机械

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	带行星齿轮减速潜水贯流泵
	设计流量20m3/s，设计扬程3.68m
	台
	4
	配1800kW/10KV高压变频潜水电机（带行星齿轮减速箱），含水泵智能控制器，高压电力系统绝缘水平在线监控仪，预埋进出、水管，双法兰伸缩节，电缆转接箱

	2
	泵坑渗漏排水泵
	设计流量15m3/h，设计扬程15m，功率1.5kW
	台
	2
	应配套浮球启动装置，口径60mm，配DN60无缝不锈钢管、304不锈钢法兰闸阀、304不锈钢旋启式止回阀，安装前应预留电源

	3
	进出水流道检修排水泵
	设计流量65m3/h，设计扬程15m，功率5.5kW
	台
	2
	口径80mm，配DN80无缝不锈钢管、304不锈钢法兰闸阀、304不锈钢旋启式止回阀，安装前应预留电源

	沐溪闸站甲供金属结构

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	回转式清污机
	HQ6.0×8.7-75°
	套
	4
	配皮带输送机一套

	2
	回转式清污机埋件
	
	套
	4
	

	3
	泵站工作闸门
	6.68×4.31×1.0（m）
	套
	4
	

	4
	泵站工作闸门埋件
	
	套
	4
	

	5
	泵站工作闸门启闭机
	QPKY-2×250-4.5
	套
	4
	液压启闭机，配2套液压泵

	6
	泵站事故闸门(兼挡水、下游检修)
	6.69×4.31×1.0（m）
	套
	4
	双向挡水

	7
	泵站事故闸门埋件
	
	套
	4
	

	8
	泵站事故闸门启闭机
	QPKY-2×200-4.5
	套
	4
	液压启闭机，配2套液压泵

	9
	泵站上游检修闸门
	6.69×4.31×1.0（m）
	套
	4
	

	10
	泵站上游检修闸门埋件
	
	套
	4
	

	11
	泵站上游检修闸门启闭机
	QPPYⅡ- 2×200-4.5
	套
	4
	液压启闭机，配2套液压泵

	12
	水闸工作闸门
	6.69×6.11×1.0（m）
	套
	4
	双向挡水

	13
	水闸工作闸门埋件
	
	套
	4
	

	14
	水闸工作闸门启闭机
	QP-2×200-12卷扬启闭机
	套
	4
	卷扬式启闭机

	15
	水闸下游检修闸门
	6.56×2.90×0.696
	套
	1
	

	16
	水闸下游检修闸门埋件
	
	套
	4
	

	17
	水闸下游检修闸门启闭机
	QW-2×63-12
	套
	1
	移动电动葫芦

	18
	水闸上游检修闸门
	6.61×6.35×0.59
	套
	1
	

	19
	水闸上游检修闸门埋件
	
	套
	4
	

	20
	水闸上游检修闸门启闭机
	仅配自动挂脱梁一套
	套
	1
	共用泵站上游检修闸门移动台车

	东冲闸站甲供水力机械

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	带行星齿轮减速潜水贯流泵
	设计流量20m3/s，设计扬程3.68m
	台
	3
	配1800kW/10KV高压变频潜水电机（带行星齿轮减速箱），含水泵智能控制器，高压电力系统绝缘水平在线监控仪，预埋进出、水管，双法兰伸缩节，电缆转接箱

	2
	泵坑渗漏排水泵
	设计流量15m3/h，设计扬程15m，功率1.5kW
	台
	2
	应配套浮球启动装置，口径60mm，配DN60无缝不锈钢管、304不锈钢法兰闸阀、304不锈钢旋启式止回阀，安装前应预留电源

	3
	进出水流道检修排水泵
	设计流量65m3/h，设计扬程15m，功率5.5kW
	台
	2
	口径80mm，配DN80无缝不锈钢管、304不锈钢法兰闸阀、304不锈钢旋启式止回阀，安装前应预留电源

	东冲闸站甲供金属结构

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	回转式清污机
	HQ6.0×8.7-75°
	套
	3
	配皮带输送机一套

	2
	回转式清污机埋件
	
	套
	3
	

	3
	泵站工作闸门
	6.68×4.31×1.0（m）
	套
	3
	

	4
	泵站工作闸门埋件
	
	套
	3
	

	5
	泵站工作闸门启闭机
	QPKY-2×250-4.5
	套
	3
	液压启闭机，配2套液压泵

	6
	泵站事故闸门(兼挡水、下游检修)
	6.69×4.31×1.0（m）
	套
	3
	双向挡水

	7
	泵站事故闸门埋件
	
	套
	3
	

	8
	泵站事故闸门启闭机
	QPKY-2×200-4.5
	套
	3
	液压启闭机，配2套液压泵

	9
	泵站上游检修闸门
	6.69×4.31×1.0（m）
	套
	3
	

	10
	泵站上游检修闸门埋件
	
	套
	3
	

	11
	泵站上游检修闸门启闭机
	QPPYⅡ- 2×200-4.5
	套
	3
	液压启闭机，配2套液压泵

	12
	水闸工作闸门
	6.69×6.11×1.0（m）
	套
	3
	双向挡水

	13
	水闸工作闸门埋件
	
	套
	3
	

	14
	水闸工作闸门启闭机
	QP-2×200-12卷扬启闭机
	套
	3
	卷扬式启闭机

	15
	水闸下游检修闸门
	6.56×2.90×0.696
	套
	1
	

	16
	水闸下游检修闸门埋件
	
	套
	3
	

	17
	水闸下游检修闸门启闭机
	QW-2×63-12
	套
	1
	移动电动葫芦

	18
	水闸上游检修闸门
	6.61×6.35×0.59
	套
	1
	

	19
	水闸上游检修闸门埋件
	
	套
	3
	

	20
	水闸上游检修闸门启闭机
	仅配自动挂脱梁一套
	套
	1
	共用泵站上游检修闸门移动台车


十、技术支持资料、技术服务和质保期服务计划
十一、第三章“评标办法前附表”要求提供的评审资料（如有）

十二、其他资料
